**1.1 Connecteur WALCO Z40 - KNAPP**

Réalisation de jonctions d’éléments muraux avec des connecteurs Knapp WALCO Z40. L’assemblage doit être effectué conformément aux instructions d'installation du fabricant.

Le système WALCO Z40 se compose de deux pièces de formes identiques en tôle d'acier zingué formée de 6 mm d'épaisseur. La fixation est effectuée au moyen de 4 vis spéciales KNAPP, tête fraisée, 10x60 mm. Le connecteur est encastré dans une rainure de largeur 40 mm et 15 mm de profond.

Quantité :

Prix unitaire :

Prix total :

**1.2 Assemblages de composants avec système d’assemblage**

Réalisation de jonctions d’éléments muraux. L’assemblage doit être effectué conformément aux instructions d'installation du fabricant.

Base de planification :

Connecteur Knapp – WALCO Z40

Le système WALCO Z40 se compose de deux pièces de formes identiques en tôle d'acier zingué formée de 6 mm d'épaisseur. La fixation est effectuée au moyen de 4 vis spéciales KNAPP, tête fraisée, 10x60 mm. Le connecteur est encastré dans une rainure de largeur 40 mm et 15 mm de profond.

ou équivalents.

Produits proposés :

Quantité :

Prix unitaire :

Prix total :