* 1. **Knapp Verbinder Gigant**

Herstellen eines Haupt- Nebenträgeranschlusses mit Knapp Verbinder

Wählen Sie eine Verbindergröße aus als Zu verbindende Materialien Anschluss. Die Verbindung ist entsprechend der Montageanleitung des Herstellers als zweiseitig geschlossene Verbindung

auszuführen. Wählen Sie aus ob abhebende Lasten auftreten.

Das GIGANT Verbindungssystem besteht aus je zwei baugleichen, 6 mm dicken, verzinkten Stahlblechformteilen. Das System kann optional mit einer 2 mm starken, nicht rostenden Sperrklappe aus Edelstahl, zur Aufnahme von abhebenden Lasten erweitert werden. Die Befestigung erfolgt mittels KNAPP-SK Schrauben Ø 10 mm. Optional kann das Verbindungssystem auch feuerverzinkt für deutlich höhere Korrosionsbeständigkeit bestellt werden.

Menge:…………………. EP:……………………… GP:……………………..

* 1. **Bauteilverbindung mit Systemverbinder**

Herstellen eines Haupt- Nebenträgeranschlusses als Holz/ Holz Anschluss. Die Verbindung ist entsprechend der Montageanleitung des Herstellers als Wählen Sie die Sichtbarkeit aus auszuführen. Wählen Sie aus ob abhebende Lasten auftreten.

Grundlage der Planung:

Knapp Verbinder

Wählen Sie eine Verbindergröße aus

Das GIGANT Verbindungssystem besteht aus je zwei baugleichen, 6 mm dicken, verzinkten Stahlblechformteilen. Das System kann optional mit einer 2 mm starken, nicht rostenden Sperrklappe aus Edelstahl, zur Aufnahme von abhebenden Lasten erweitert werden. Die Befestigung erfolgt mittels KNAPP-SK Schrauben Ø 10 mm. Optional kann das Verbindungssystem auch feuerverzinkt für deutlich höhere Korrosionsbeständigkeit bestellt werden.

oder gleichwertig.

Angebotenes Produkt: ………………………………………………………………………….

Menge:…………………. EP:……………………… GP:……………………..