* 1. **Knapp Verbinder Walco Z40**

Herstellen einer Wand- Elementverbindung mit Knapp Verbinder Walco Z40. Die Verbindung ist entsprechend der Montageanleitung des Herstellers auszuführen.

Das Walco Z40 Verbindungssystem besteht aus je zwei baugleichen, 6 mm dicken, verzinkten Stahlblechformteilen, die mit jeweils zwei Knapp SK – Schrauben 10x60 mm verschraubt werden. Die Verbindung wird einseitig 40 mm breit und 15 mm tief eingefräst.

Menge:…………………. EP:……………………… GP:……………………..

* 1. **Bauteilverbindung mit Systemverbinder**

Herstellen einer Wand- Elementverbindung. Die Verbindung ist entsprechend der Montageanleitung des Herstellers auszuführen.

Grundlage der Planung:

Knapp Verbinder Walco Z40

Das Walco Z40 Verbindungssystem besteht aus je zwei baugleichen, 6 mm dicken, verzinkten Stahlblechformteilen, die mit jeweils zwei Knapp SK – Schrauben 10x60 mm verschraubt werden. Die Verbindung wird einseitig 40 mm breit und 15 mm tief eingefräst.

oder gleichwertig.

Angebotenes Produkt: ………………………………………………………………………….

Menge:…………………. EP:……………………… GP:……………………..